**HORNET ELITE OSMO**

**INSTRUKCE K POSTAVENÍ STANU**

KROK 1:

1. Najděte rovnou plochu, položte tělo stanu na zem a volně ho ukotvěte.
2. Sestavte tyčovou konstrukci připojením všech segmentů a ujistěte se, že je každá část správně usazena.
3. Sestavené tyče orientujte tak, aby modrá eloxovaná tyč směřovala k modrému popruhu uprostřed kratší strany stanové podlážky a šedé eloxované tyče směřovali do popruhů na opačné straně.
4. Zasuňte šedě zbarvené koncovky tyčí do odpovídajících průchodek v rozích stanu. Poté zasuňte modrý konec tyče do průchody na středovém modrém popruhu.

KROK 2:

1. Připevněte vnitřní stan k tyčím pomocí klipů. Poté nacvakněte tyč Flybar™ na hlavní hřebenovou tyč.

KROK 3:

1. Stan umístěte podle potřeby, nejlépe tak, aby byla hlava stanu obrácena proti převládajícímu směru větru.
2. Ukotvěte v každém rohu tak, že umístíte smyčku kotvícího bodů kolem kolíku. Středně silně táhněte a kolík zatlučte do země tvrdým předmětem. Pokud je půda příliš tvrdá pro kolíky, můžete smyčku přivázat k kamenům nebo jiným těžkým předmětům.

KROK 4:

1. Poté přikryjte vnitřní stan tropikem, přičemž předsíňky musí být v jedné linii s dveřmi. Srovnejte popruhy na rohu s odpovídající barvou popruhů na vnitřním stanu. Abyste se ujistili, že tropiko není naruby, ujistěte se, že sítotiskové logo NEMO a légy na zipu směřují ven.
2. Připevněte tropiko k tyčím pomocí vnitřních omotávek na suchý zip®.
3. Najděte popruhy v rozích tropika a nasuňte je na koncovku tyčí pod kotevní popruhy vnitřního stanu. Mírně upravte napnutí tropika pomocí šňůr a nechte si prostor pro konečné nastavení.
4. Modré kotvící šňůry tropika a vnitřního stanu mohou mít stejný kotvící bod.

KROK 5:

Pro finální napnutí vypněte předsíňky a pevně zatáhněte za všechny nastavitelné kotvící rohy a napínací šňůry.

KROK 6:

1. Volitelně: Připojte klipy pro zvětšení objemu na straně dveří vnitřního stanu ke smyčkám na vnitřní straně tropika, abyste získali více obytného prostoru.
2. Přidejte další vypínací šňůry pro dodatečnou stabilitu. Správně napnutý stan zajišťuje maximální odolnost proti vodě a větru!

**Omezená doživotní záruku**
Produkty NEMO mají doživotní záruku proti vadám způsobeným výrobou a materiálem pro původního majitele, s dokladem o koupi nebo registrací záruky. Produkty s nárokem na záruku budou dle rozhodnutí NEMO nahrazeny nebo opraveny. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným používáním, neoprávněným úpravám nebo změnám, nesprávnému použití, nesprávné údržbě, zanedbání, nebo pokud je produkt používán pro účely, pro které není určen.

**Varování**

Nikdy neumisťujte vařič, nebo jiný zdroj plamene dovnitř nebo poblíž vašeho stanu. Nikdy nevařte, nezapalujte nebo nedoplňujte palivo vařiče nebo jakéhokoli jiného zdroje tepla uvnitř stanu. Hrozí smrt udušením a/nebo vážné popáleniny. Ve stanu vždy dostatečné větrejte. Hrozí smrt udušením. Stan vždy řádně ukotvěte, aby se snížilo riziko ztráty poškození stanu nebo zranění jeho obyvatel nebo osob v okolí. Pečlivě zvažte možnost pádu kamení nebo větví, úderů blesku, bleskových povodní, lavin, silných větrů a dalších nebezpečí při výběru místa pro kempování.

**ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ**

**Čištění stanu**

Pokud je váš stan vystaven nečistotám, písku apod., můžete jej jednoduše otřít vlhkým hadříkem. V případě nadměrné špíny doporučujeme následující kroky:

1. Stan důkladně opláchněte vodou střední teploty. Pomocí vlhkého hadříku očistěte všechny špinavé oblasti.
2. Použití vany může být užitečné pro namáčení stanu, což pomáhá odstranit odolné nečistoty.
3. Ručně perte stan s použitím speciálního čistícího prostředku na technické tkaniny, jako je Grangers Gear Cleaner®. Stačí jej nastříkat, když je stan rozložený a vlhký, a rozetřít houbou. Poté důkladně opláchněte!
4. Stan opláchněte podruhé, abyste odstranili veškeré zbytky špíny a čistícího prostředku.
5. Vymačkejte zbytkovou tekutinu ze stanu.
6. Stan sušte rozložený nebo pověšený na šňůře na místě s nepřímým slunečním světlem. Dlouhodobé působení přímého slunečního světla může poškodit látku stanu.
7. Nechte stan důkladně vyschnout před tím, než ho připravíte k uskladnění.

Další informace: Stan neperte v pračce – látky a síťovina se pravděpodobně protrhají. Detergenty mohou být škodlivé pro voděodolnou úpravu stanu, proto je nejlepší použít speciální čistící prostředek na technické tkaniny. Stan také nesušte v sušičce, protože teplo může natavit technické látky.

**Čištění zipů**

Je také důležité udržovat zipy vašeho stanu čisté. Pokud jsou vystaveny nečistotám, písku nebo slanému vzduchu, otřete zip vlhkým hadříkem. V případě výraznějšího znečištění zipy omyjte a poté ošetřete lubrikantem, jako je McNett Zip Care™ nebo silikonový sprej na zipy (oblíbený v potápěčských obchodech).

**Podlážky**

Podlážky nevyžadují tolik péče, protože mohou být více vystaveny nečistotám a jsou odolnější vůči opotřebení. Pokud je potřeba je umýt, postupujte stejně jako při čištění stanu výše, nebo je můžete vyprat v pračce bez použití ždímání.

**Skladování stanu**

Péče o váš stan mimo sezónu je stejně důležitá jako během sezóny kempování.

Po každé výpravě postupujte podle těchto kroků, abyste udrželi váš stan v dobrém stavu pro příští sezónu:

1. Stan vyčistěte podle výše uvedených pokynů k praní.
2. Před skladováním se ujistěte, že stan a všechny jeho součásti jsou zcela suché. To je nejúčinnější způsob, jak zabránit tvorbě plísní a zamezit poškození voděodolných úprav.
3. Pro dlouhodobé skladování stan a jeho obsah volně srolujte do prodyšného úložného pytle; neskladujte jej v původním obalu. Dlouhodobé stlačování stanu v jeho kompresním obalu může poškodit materiál stanu a podlepující pásky švů.
4. Skladujte stan na chladném, suchém a tmavém místě, daleko od přímého vystavení slunečnímu záření.

**Opravy**

Malé trhliny a vpichy lze snadno opravit pomocí produktu jako je Tenacious Tape™ od Gear Aid™. Stačí očistit místo na stanu, které potřebuje opravit, a nalepit na trhlinu náplast. Získáte tak trvanlivou, téměř neviditelnou opravu, která nezanechává lepivý zbytek jako „duct tape“ lepicí páska. Pro extra pevnost nebo pro opravu síťoviny můžete použít náplasti Gear Aid™ na obě strany látky.

**Dovozce do ČR : HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, Česká republika +420 412 589 960**