**Hydratačný systém s filtrom Sawyer**

Mini Filter by mal byť prepojený s hadicou v smere šípky FLOW smerujúcej k ústnemu ventilu.

Na zabránenie trenia filtra o vodný vak slúži priložený pásik so suchým zipsom pre upevnenie k držiaku vodného vaku.

**UPOZORNENIE** – V prípade použitia vodného vaku na kontaminovanú vodu, musí byť následne vak vyčistený.

Použite chlórový roztok (bez vône) pred opätovným použitím, a to aj v prípade pri použití s filtrom MINI.

Poznámka: Filter potrebuje počiatočnú saturáciu (nasatie) vodou a prietok sa bude zvyšovať po niekoľkých prvotných použitiach. Zabráňte zamrznutiu filtra. Mráz môže filter poškodiť. Pokiaľ máte pochybnosti týkajúce sa premrznutia, filter ďalej nepoužívajte a vyraďte ho.

**ČISTENIE**

Keď sa prietok filtra zníži, je potrebné ho spätne prepláchnuť. Pre správny postup, nasledujte kroky:

1. Odpojte filter z hadíc.
2. Naplňte čistiacu striekačku čistou vodou.
3. Nasmerujte nástavec striekačky proti smeru šípky FLOW ako je znázornené.



1. Nasmerujte filter smerom od vás.
2. Prudko stlačte vodu cez striekačku do filtra.
3. Niekoľkokrát opakujte.

**SKLADOVANIE**

Pre dlhodobé skladovanie:

1. Prepláchnite filter podľa návodu vyššie.
2. Naplňte vodný vak vodou a chlórovým roztokom (bez vône). Nechajte stáť asi 10 min.
3. Pripojte filter späť k hadici a pripojte k vodnému vaku. Uzáver filtra nechajte otvorený.
4. Stlačte vodný vak a nechajte pretiecť nejaké množstvo vody s roztokom cez filter.
5. Uzavrite filter a nechajte ho asi 1 hodinu saturovať.
6. Vypustite vodu z vodného vaku, filter niekoľkokrát prepláchnite čistou vodou a nechajte všetky komponenty vyschnúť na vzduchu.

**Užitočné tipy a triky**

Filter Sawyer ponúka najvyšší level dostupnej filtrácie, pretože odstraňuje viditeľné a bežným okom neviditeľné častice, ako je veľa ľudí zvyknutých filtrovať. Dokonca voda, ktorá vyzerá priezračne čistá môže obsahovať veľmi drobné častice.

Tipy pre najlepšie výsledky:

1. Preplachujte filter často a väčšou silou. Vezmite si so sebou čistiacu striekačku na vaše výlety, najmä ak sú niekoľkodňové. Je dôležité, aby prvý preplach bol silný a vyčistil všetky vlákna.

Vlákna filtra nemôžu byť vystavené vode s teplotou vyššou ako 60°C.

1. Nenechajte filter zamrznúť - filter je v bezpečí pred teplotami pod bodom mrazu, pokiaľ nebol nikdy použitý. Avšak, ak sú vlákna vlhké, nie je možné s istotou povedať, že nebol filter z dôvodu mrazu poškodený. Sawyer odporúča filter nahradiť, ak máte podozrenie, že premrzol. Ak sa pohybujete v teplotách pod bodom mrazu, odporúča sa filter skladovať bližšie k telu vo vrecku odevu alebo v spacom vaku, kedy telesná teplota zamedzí zmrznutiu.

**Výrobca:** Source®, Izrael. www.source-vagabond.com

**Dodáva:** HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, www.hudy.cz