**Grayl UltraPress Titanium**

**Použití na ohni**

Víceúčelový hrnek UltraPress® Outer Ti Cup (vnější titanový hrnek) můžete použít k ohřevu vody a přípravě pokrmů vedle žhavých uhlíků nebo v blízkosti přímého ohně.

Při manipulaci vždy používejte sklápějící rukojeti a dostatečně si chraňte ruce koženými nebo žáruvzdornými rukavicemi nebo nástroji.

POZOR: Horký titan vám popálí ruce! Při manipulaci s horkým kovem zachovávejte maximální opatrnost a vždy používejte kleště, Improvizované nástroje (např.: tyč) a/nebo kožené rukavice.

**Použití na vařiči**

Turistický vařič a vnější titanový hrnek lze použít k ohřevu vody na zalití sušených jídel nebo horkých nápojů. Při manipulaci používejte rukojeti.

VAROVÁNÍ: horký titan (včetně rukojetí) vám může popálit ruce!

S nádobou manipulujte na vařiči s opatrností a používejte kožené žáruvzdorné rukavice nebo jinou vhodnou ochranu. Nikdy se přímo nedotýkejte horké titanové nádoby a používejte jej pouze s vařiči, které mají menší platformu a stabilní základnu.

**ONE-WAY VALVE**

Předinstalovaný jednosměrný silikonový ventil zabraňuje tomu, aby tekutina vtekla zpět do filtrační kazety z vnitřní části. Umožňuje použití elektrolytů, dalších nápojových směsí s vaší lahví Grayl.

**1.Instalace**

Jednosměrný silikonový ventil pevně zatlačte palci a vsaďte jej do kazety. V případě potřeby vložte do ventilu prst.

**2.Usazení a zajištění**

Chraňte filtrační médium v kazetě tím, že překontrolujete, zda je ventil usazen a zajištěn. Vizuálně zkontrolujte správnou instalaci tím, že se ujistíte, že okraj silikonu je v jedné rovině s horní stranou a že základna ventilu je v jedné rovině s dnem kazety.

**3.Vyjmutí**

Prsty pevně stiskněte horní část jednosměrného silikonového ventilu, poté pevně uchopte a vyjměte ventil z filtrační kazety.

**Údržba**

Mezi použitím  
Důkladně vysušte mokrou filtrační kazetu přitlačením do prázdného vnějšího zásobníku (bez vody) a poté vylijte přebytečnou vodu. Vyjměte jednosměrný silikonový ventil a nechte kazetu důkladně vyschnout na vzduchu (v závislosti na vlhkosti vzduchu bude její úplné vyschnutí trvat 2-4 dny). Vyčistěte a vysušte jednosměrný silikonový ventil (podle pokynů níže) a poté znovu sestavte láhev Grayl.

ONE-WAY ventil lze mýt v myčce na nádobí.

Jednosměrný silikonový ventil mezi jednotlivými použitími pravidelně omývejte, abyste odstranili zbytky z nápojových směsí v prášku nebo jiných nápojů. Myjte jej ručně teplou mýdlovou vodou nebo jej vložte do myčky nádobí. Nevystavujte filtrační kartuši působení mýdla nebo jakýchkoli odmašťovacích prostředků.