**Grayl UltraPress Titanium**

**Použitie na ohni**

Viacúčelový hrnček UltraPress® Outer Ti Cup (vonkajší titánový hrnček) môžete použiť na ohrev vody a prípravu pokrmov vedľa žeravých uhlíkov alebo v blízkosti priameho ohňa.

Pri manipulácii vždy používajte sklápajúce rukoväte a dostatočne si chráňte ruky koženými alebo žiaruvzdornými rukavicami alebo nástrojmi.

POZOR: Horúci titán vám popáli ruky! Pri manipulácii s horúcim kovom zachovávajte maximálnu opatrnosť a vždy používajte kliešte, Improvizované nástroje (napr.: tyč) a/alebo kožené rukavice.

**Použitie na variči**

Turistický varič a vonkajší titánový hrnček je možné použiť na ohrev vody na zaliatie sušených jedál alebo horúcich nápojov. Pri manipulácii používajte rukoväte.

VAROVANIE: horúci titán (vrátane rukovätí) vám môže popáliť ruky!

S nádobou manipulujte na variči s opatrnosťou a používajte kožené žiaruvzdorné rukavice alebo inú vhodnú ochranu. Nikdy sa priamo nedotýkajte horúcej titánovej nádoby a používajte ju iba s varičmi, ktoré majú menšiu platformu a stabilnú základňu.

**ONE-WAY VALVE**

Predinštalovaný jednosmerný silikónový ventil zabraňuje tomu, aby tekutina vtiekla späť do filtračnej kazety z vnútornej časti. Umožňuje použitie elektrolytov, ďalších nápojových zmesí s vašou fľašou Grayl.

**1.** **Inštalácia**

Jednosmerný silikónový ventil pevne zatlačte palcom a vsaďte ho do kazety. V prípade potreby vložte do ventilu prst.

**2.** **Usadenie a zaistenie**

Chráňte filtračné médium v kazete tým, že prekontrolujete, či je ventil usadený a zaistený. Vizuálne skontrolujte správnu inštaláciu tým, že sa uistíte, že okraj silikónu je v jednej rovine s hornou stranou a že základňa ventilu je v jednej rovine s dnom kazety.

**3.** **Vybratie**

Prstami pevne stlačte hornú časť jednosmerného silikónového ventilu, potom pevne uchopte a vyberte ventil z filtračnej kazety.

**Údržba**

Medzi použitím  
Dôkladne vysušte mokrú filtračnú kazetu pritlačením do prázdneho vonkajšieho zásobníka (bez vody) a potom vylejte prebytočnú vodu. Vyberte jednosmerný silikónový ventil a nechajte kazetu dôkladne vyschnúť na vzduchu (v závislosti od vlhkosti vzduchu bude jej úplné vyschnutie trvať 2-4 dni). Vyčistite a vysušte jednosmerný silikónový ventil (podľa pokynov nižšie) a potom znovu zostavte fľašu Grayl.

ONE-WAY ventil je možné umývať v umývačke riadu.

Jednosmerný silikónový ventil medzi jednotlivými použitiami pravidelne umývajte, aby ste odstránili zvyšky z nápojových zmesí v prášku alebo iných nápojov. Umývajte ho ručne teplou mydlovou vodou alebo ho vložte do umývačky riadu. Nevystavujte filtračnú kartušu pôsobeniu mydla alebo akýchkoľvek odmasťovacích prostriedkov.